|  |  |
| --- | --- |
| C:\OpenServer\domains\temp\logo.png | **Уфимский трубный завод**Общество с ограниченной ответственностью**"СР-Профиль"** |



**ИНН**: 0276154760 / **КПП**: 027601001**к/с**: 30101810600000000770, **БИК**: 048073770**р/с**: № 40702810500010000615 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа

450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Иркутская д. 48 Ател./факс: 8 (347) 293-74-64

Сот. тел.: 8 (937) 473-03-09 [srprofile.ru](http://srprofile.ru/) / эл. почта: sergey.profil@mail.ru

# Прайс

**Цены на нашу продукцию обговариваются индивидуально!**

Мы являемся непосредственными производителями собственной продукции и поэтому, можем вести более гибкую ценовую политику. **Возможность изготовления спецразмера!**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профильная труба | Сталь | Ед. |
| ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 |
| 10\*10\*1,0\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 10\*10\*1,2\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 10\*10\*1,5\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 15\*15\*1,0\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 15\*15\*1,2\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 15\*15\*1,5\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 20\*20\*1,0\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 20\*20\*1,2\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 20\*20\*1,5\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 25\*25\*1,2\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 25\*25\*1,5\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 40\*20\*1,0\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 40\*20\*1,2\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 40\*20\*1,5\*6000 х/к | ст08ПС | т |
| 10\*10\*1,5\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 15\*15\*1,5\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 20\*20\*1,5\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 20\*20\*2,0\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 25\*25\*1,5\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 25\*25\*2,0\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 40\*20\*1,5\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 40\*20\*20\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 40\*40\*1,5\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 40\*40\*2,0\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 60\*40\*1,5\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 60\*40\*2,0\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 50\*50\*1,5\*6000 г/к | ст2ПС | т |
| 50\*50\*2,0\*6000 г/к | ст2ПС | т |

# Вес продукции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Профильная труба | Вес одной пачки | Труб в пачке |
| 20\*20\*1,0 | 1,049т | 300 |
| 20\*20\*1,2 | 1,240т | 300 |
| 20\*20\*1,5 | 1,513т | 300 |
| 20\*20\*2,0 | 1,944т | 300 |
| 40\*20\*1,0 | 0,807т | 150 |
| 40\*20\*1,2 | 0,963т | 150 |
| 40\*20\*1,5 | 1,179т | 150 |
| 40\*20\*2,0 | 1,530т | 150 |
| 25\*25\*1,2 | 1,188т | 225 |
| 25\*25\*1,5 | 1,444т | 225 |
| 25\*25\*2,0 | 1,876т | 225 |
| 40\*40\*1,5 | 0,854т | 80 |
| 40\*40\*2,0 | 1,118т | 80 |
| 60\*40\*1,5 | 0,864т | 64 |
| 60\*40\*2,0 | 1,136т | 64 |
| 50\*50\*1,5 | 0,972т | 72 |
| 50\*50\*2,0 | 1,278т | 72 |

# Трубы стальные электросварные общего назначения

* **Технические условия**: ГОСТ 10705-80
* **Сортамент**: ГОСТ 10704-91
* **Материал**: холоднокатаная, горячекатаная сталь.
* **Марки стали**: ст 2-3сп/пс, ст 08ПС

|  |  |
| --- | --- |
| Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки, мм |
| **1,0** | **1,2** | **1,5** |
| 18 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 19 | по запросу | по запросу | по запросу |
| C:\OpenServer\domains\temp\pipes1.png22 | по запросу | по запросу | по запросу |
| 25 | по запросу | по запросу | по запросу |

С уважением, директор

Данилов С.А.