|  |  |
| --- | --- |
| C:\OpenServer\domains\temp\logo.png | **Уфимский трубный завод**  Общество с ограниченной ответственностью  **"СР-Профиль"** |

**ИНН**: 0276154760 / **КПП**: 027601001**к/с**: 30101810600000000770, **БИК**: 048073770**р/с**: № 40702810500010000615 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа

450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Иркутская д. 48 Ател./факс: 8 (347) 293-74-64

Сот. тел.: 8 (937) 473-03-09 [srprofile.ru](http://srprofile.ru/) / эл. почта: [sergey.profil@mail.ru](mailto:sergey.profil@mail.ru)



# Прайс

**Цены на нашу продукцию обговариваются индивидуально!**

Мы являемся непосредственными производителями собственной продукции и поэтому, можем вести более гибкую ценовую политику.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дуги, мм | Стяжки, мм | Основание, мм | | Размеры, м | | Несущая способность, кг/м2 | | Покраска | |
| Теплица "Удачная классик" *(расстояние между дугами 1 м)* | | | | | | | | | |
| 20\*20\*1,5 | 20х20х1,0 | 40х20х1,2 | | 4х3/6х3/8х3/10х3 высота 2,0 | | 325 | | антикоррозийная порошковая, цвет белый | |
| Теплица "Удачная классик" *(расстояние между дугами 0,67 м)* | | | | | | | | | | |
| 20\*20\*1,5 | 20х20х1,0 | 40х20х1,2 | | 4х3/6х3/8х3/10х3 высота 2,0 | | 485 | | антикоррозийная порошковая, цвет белый | |
| Теплица "Удачная Стандарт" *(расстояние между дугами 1 м)* | | | | | | | | | | |
| 20\*20\*1,2 | 20х20х1,0 | 40х20х1,2 | | 4х3/6х3/8х3/10х3 высота 2,0 | | 300 | | антикоррозийная порошковая, цвет белый | |
| Теплица "Удачная Стандарт" *(расстояние между дугами 0,67 м)* | | | | | | | | | | |
| 20\*20\*1,2 | 20х20х1,0 | | 40х20х1,2 | | 4х3/6х3/8х3/10х3 высота 2,0 | | 320 | | антикоррозийная порошковая, цвет белый | |
| Теплица "Удачная Эконом" *(расстояние между дугами 1 м)* | | | | | | | | | | |
| 20\*20\*1,2 | 20х20х1,0 | | 20х20х1,2 | | 4х3/6х3/8х3/10х3 высота 2,0 | | 300 | | антикоррозийная порошковая, цвет белый | |
| Теплица "Удачная Эконом" *(расстояние между дугами 0,67 м)* | | | | | | | | | | |
| 20\*20\*1,2 | 20х20х1,0 | | 20х20х1,2 | | 4х3/6х3/8х3/10х3 высота 2,0 | | 320 | | антикоррозийная порошковая, цвет белый | |
| Теплица "Удачная Элитная" *(расстояние между дугами 0,67 м)* | | | | | | | | | | |
| 40\*20\*1,2 | 20х20х1,0 | | 40х40х1,5 | | 4х3/6х3/8х3/10х3 высота 2,0 | | 530 | | антикоррозийная порошковая, цвет белый | |
| Теплица "Удачная Элитная" *(расстояние между дугами 1 м)* | | | | | | | | | | |
| 40\*20\*1,2 | 20х20х1,0 | | 40х40х1,5 | | 4х3/6х3/8х3/10х3 высота 2,0 | | 410 | | антикоррозийная порошковая, цвет белый | |

С уважением, директор

Данилов С.А.